**上海市中医医院**

《**石门路信息播放屏系统**》

项目

**招 标 文 件**

**二〇二二年八月****第一章 招标须知**

上海市中医医院（以下称“采购人”）拟对下述项目进行招标，现邀请合格的供应商参加招标：

**一、项目概况**

项目名称：石门路信息播放屏系统项目

项目主要内容：石门路信息播放屏系统向患者及家属实时显示本院药品、服务的价格信息，显示本院专家介绍及当日出诊专家信息。

数量：65寸液晶电视机3台；85寸液晶电视机1台；MINI工控主机4台；LED单元板52块；诊室门口屏2块。

**二、对供应商的资格要求**

1. 供应商必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）；
2. 供应商参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
3. 本次招标不接受联合体投标。

**三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价:**

1. 获取招标文件时间：2022年8 月26 日～2022年 8月 30日
2. 获取招标文件地点：见上海市中医医院官网
3. 招标文件工本费：无
4. 获取招标文件方式：官网自行下载

**四、递交招标文件截止时间、地点及要求**

截止时间：2022年9 月 2日 北京时间10:00

地点：中国上海市静安区芷江中路274号上海市中医医院采购处

响应文件份数：正本1份，副本2份。

**五、采购人地址和联系方式**

地址：中国上海市静安区芷江中路274号上海市中医医院采购处

联系人：刘琳君 联系电话：56639828\*2237

**第二章 项目需求及技术规格**

# 一、项目概况

## **1.1 项目名称**

## 上海市中医医院石门路信息播放屏系统项目

## **1.2 建设背景**

## 为响应上海市卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》的政策要求，以及建设智慧医院及实现人性化服务的需要，为患者及家属提供舒适、快捷的挂号、候诊、就医环境以及公开、透明、易得的院内信息。

# 二、项目总体要求

## **2.1 总体建设目标**

石门路信息播放屏系统向患者及家属实时显示本院药品、服务的价格信息，显示本院专家介绍及当日出诊专家信息。

# 三、技术和功能要求

## **3.1 技术性能**

1）各信息发布终端显示单一信息：即每一块屏，只显示其中一种信息，如药品信息显示终端只显示药品与服务价格信息；今日出诊专家只显示出诊专家的剩余号源、当前号源信息；

★2）统一后台管理：本次四块信息显示屏，要求在同一个后台内进行管理，以避免管理混乱，后台管理程序安装在分院管理人员办公电脑内；

1. 采用B/S架构：系统必须采用B/S架构，完全浏览器界面，客户端零安装。以便系统的维护和版本更新只限于在服务器上进行。

# 设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 65寸液晶电视机 | 3台 |  |
| 2 | 85寸液晶电视机 | 1台 |  |
| 3 | MINI工控主机 | 4台 |  |
| 4 | LED单元板 | 52块 | 院内LED屏单元板损坏更换 |
| 5 | 诊室门口屏 | 2块 |  |

1. 设备技术参数、软件功能清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数/功能清单 |
| 1 | 65寸液晶电视机 | 尺寸：65英寸；屏幕材质：A规LCD屏；图像分辨率：1920×1080；屏幕高宽比:16:9。 |
| 2 | 85寸液晶电视机 | 尺寸：85英寸；屏幕材质：A规LCD屏；图像分辨率：1920×1080；屏幕高宽比:16:9。 |
| 3 | MINI工控主机 | 外挂、独立，便于维护；I5处理器，双核四线程、主频1.4GHz睿频1.9Hz或以上配置；4G内存，128G 或以上SSD；具有防震功能；具有防震功能；内置10/100/1000M自适应网卡，具备一键还原功能，预装Windows系统； |
| 4 | 信息发布系统 | 分布式安装功能，方便管理维护；  单一功能显示，信息简单易见；  与HIS数据对接，信息更新及时； |
| 5 | LED单元板 | P1.86，长\*宽=320mm\*160mm。 |
| 6 | 诊室门口屏 | 安卓屏，21.5寸，一体化超窄边设计，64位四核Cortex A7，主频1.3GHZ ，1G DDR3，NAND FLASH 8G，1920x1080，16：9， |

# 六、验收标准（参考）

所有投标软硬件产品交货期不得超过30天，交货、安装、实施及调试地点均为用户所在地。本项目要求在合同签订之后30天内实施完毕，进入试运行，试运行结束，正式切换上线。

投标人所供产品及软件系统应满足招标文件所规定的技术要求；投标人方案中须包括本项目的验收方案；系统验收时以合同及项目实施过程中经采购人确认的相关文件为准。

验收方式：由医院组织验收。如达不到承诺要求，双方验收流程延期，直到达到承诺要求后方可验收。对系统的保密范围要求：投标人承诺在实施和维护过程中，任何涉及医院的信息，包括但不限于医院数据、医院特有的功能需求等，未得到医院同意的情况下不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则投标人将承担由此产生的一切后果。

# 七、售后服务要求（参考）

投标人必须有完善的售后服务机构和技术支持团队，处理所有售后服务，包括对现场安装及解决问题，同时可提供7 X 24小时语言（中文）支持。

驻场工程师必须为正式员工，不得使用外协/外聘、见习实习人员，其工作由甲方指定（限于合同包括的服务工作），如因特殊原因（如病假、事假、公休）等，要求中标方指派不低于原工程师资质的技术人员代替。

★投标人必须免费提供整体项目3年售后服务，后续每年的硬件维护费为不超过合同硬件金额的5%，后续每年的软件维护费为不超过合同软件金额的4%

## 报价一览表

供应商名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 单位：元人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 制造商/原产地 | 总报价 | 交货期 | 免费保修期 |
| 石门路信息播放屏系统项目 |  | 小写：  大写： |  |  |

供应商名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 分项报价表

货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商 | 单价（含增值税） | 总价（含增值税） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计：** | | | | | |  |  |

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：

**报价表附表**

**详细的配置清单**

**上海市中医医院：**

**针对石门路信息播放屏系统项目（项目编号：0613-226023182550），详细的配置清单如下：**

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：

**维保费用报价承诺函**

**上海市中医医院：**

**针对石门路信息播放屏系统项目保修期满后的维保费用，我方作出以下承诺：**

1. 保修期满后，后续每年的硬件维护费为不超过合同硬件金额的5%，后续每年的软件维护费为不超过合同软件金额的4%。

2. 保修期满后，在非保修的情况下，以 *请填写* 折的优惠价供应维修零配件，免除人工费。

3. 其它服务承诺：

投标人可自拟格式

（供应商可自拟格式）

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：