**上海市中医医院**

**院内招标文件**

**针灸针等耗材**

**询价通知书**

**2024年9月2日**

**目录**

**[第一章](#_Toc11326092)** **[投标邀 2](#_Toc11326092)**

**[第二章](#_Toc11326093)** **[投标资料表 3](#_Toc11326093)**

**[第三章](#_Toc11326094)****[合同专用条款 1](#_Toc11326094)0**

**[第四章](#_Toc11326095)****[货物需求一览表及技术规格 1](#_Toc11326095)2**

**[附件1：无重大违法记录承诺书（格式） 23](#_Toc11326096)**

**[附件2：无行贿犯罪记录声明函（格式） 24](#_Toc11326097)**

**第一章 询价邀请**

1、上海市中医医院现以公开采购的方式邀请合格的供应商就下列所提供的货物和相关服务提交密封询价文件。

（1）设备名称：

包一：针灸针

包二：超声切割止血刀

包三：多酶清洗液

包四：肛门镜A

包五：经皮穿刺针（环甲膜）

包六：麻醉咽喉镜

包七：灸具

包八：医用防护口罩

1. 供应商可响应1个或多个包件
2. 服务期限：合同签订后2年
3. 投标人需响应医院SPD项目相关要求,并与上药医疗供应链管理(上海)有限公司签署相关SPD协议。

（5）技术要求：见本询价通知书第四章“货物需求一览表及技术规格

2、有兴趣的合格潜在供应商请于2024年9月2日起至2024年9月4日止（星期六、日和节假日除外）自行前往我院官网（<https://www.szy.sh.cn/>）通知栏下载。

3、报名及截止时间：2024年9月4日北京时间16:00截止。

4、递交文件截止时间、地点及要求：

截止时间：2024年9月9日北京时间10:00

地点：中国上海市嘉定区荣联路68号上海市中医医院采购处

5.采购人信息

买方名称：上海市中医医院

买方地址：中国上海嘉定区荣联路68号

邮编：201800

电话：021-56639828-52237

联系人：陆海玲

**第二章 投标资料表**

下表有关货物采购的资料是对“投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾应以本投标资料表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **内　容** |
| **说明** | |
| 1.1 | 招标人名称：上海市中医医院 |
| 1.2 | 项目名称：针灸针等耗材 |
| 1.3 | 合同名称：针灸针等耗材 |
| 1.4 | 资金性质：自筹资金 |
| 2.1 | 投标人未在规定的时间内报名，不得参加投标。 |
| 2.2 | 潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在询价响应文件递交截止时间2日前提出。 |
| **投标文件的编制和递交** | |
| 3.1 | 投标语言：中文 |
| ★4.1 | 投标人应提供下列文件，并按顺序装订成册，编制投标文件目录：  1.投标书  投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书。  2.开标一览表  （1）开标一览表应填写项目总价。  （2）投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的投标总价应与投标分项报价表中总价完全一致，否则将可能否决其投标。  3.投标分项报价表。  4.货物说明一览表。  5.响应/偏离表  投标人应按《招标文件》要求填写技术规格响应/偏离表、商务条款响应/偏离表。  6.投标人资质证明文件具体内容见规定。  7.医用耗材技术要求的详细清单（包括软硬件及伴随服务）。  8.提供详细技术参数清单及单价。  9.投标的产品为最新原版正式技术参数资料（Product Data Sheet）及产品货号、制造商公开发布的彩色印刷产品样本等技术资料。  10.投标产品相关的技术服务、配送及其他售后服务承诺书。  11.其他资料（投标人认为有必要提交的其他资料）。 |
| 5.1 | 投标人应严格按照招标文件规定的格式和内容编制投标文件，要求对本招标文件第八章所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释，并填写在技术规格响应/偏离表中。 |
| 5.2 | （1）投标总价中不得缺漏招标文件要求分项报价的内容，投标人投标报价缺漏项达到或超过15%（无论数量或金额），其投标将被否决。  （2）投标人投标报价缺漏项未达到或超过15%（无论数量或金额），且投标人确认缺漏项已包含在投标总价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价；若投标人确认缺漏项不包含在投标总价中，其投标将被否决。 |
| 5.3 | 投标人应根据第八章“货物需求一览表及技术规格”中所列设备及要求报价，投标总价中不得包含超出招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。 |
| ★5.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| ★5.5 | （1）若投标产品以外币报价且为中华人民共和国关境外交付的货物，按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币的转换，并加上进口环节税及进口环节中发生的一切费用进行合计，评标时以此判定是否超过投标限价。  （2）若投标产品以外币报价且为中华人民共和国关境内交付的货物，按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币的转换，评标时以此判定是否超过投标限价。 |
| 5.6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物，其投标报价包括：  1）关境内制造的货物  （1）EXW（出厂价）（应包括增值税和其它税费）。  （2）运至最终目的地的关境内运输费、保险费等相关费用。  （3）各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用。  （4）按照第八章相应条款中列出的各类培训费用。  2）投标截止时间前已经进口的货物  （1）仓库交货价（应包括增值税、关税和其他税费）。  （2）运至最终目的地的关境内运输费、保险费等相关费用。  （3）各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用。  （4）按照第八章相应条款中列出的各类培训费用。 |
| 6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。若以美元或其他货币报价，则视作该价格已包含关税、增值税等进口环节税和其他相关税费，在价格评议和签订合同时均按开标日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行货币转换。 |
| 6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元。 |
| 7.1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| ★7.2 | 资格标准：  （1）投标人具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围。  （2）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。  （3）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。  （4）投标人是专业生产本次所需设备的制造商，或由制造商指定代理商作为本次投标的授权代理。  （5）投标人必须具有相应设备的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。  （6）投标产品需具备中华人民共和国国家食品药品和国家食品药品监督管理局颁发的开标之日在有效期内的《医疗器械产品注册证》。  （7）投标人提供的投标产品应是原产地的全新产品。  （8）投标人提供的投标产品应在中国国内有临床使用用户。  （9）投标人代表可以是法定代表人或被授权委托人。  投标人代表是法人代表的，提供《法定代表人（单位负责人）身份的证明》、身份证复印件。  投标人代表不是法人代表的，提供《法定代表人（单位负责人）身份的证明》、《法定代表人（单位负责人）授权委托书》、身份证复印件、投标单位为其缴纳社保的证明。 |
| ★7.3 | 投标人必须提交的资格证明文件应包括：  （1）投标人在注册地的相关注册法律文件。若投标人在中华人民共和国境内注册的，则必须提供营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）的复印件。  （2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。  （3）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致（不作为医疗器械管理的设备应出具国食药监局颁发的相关官方通知）。  （4）由投标设备生产厂家提供的投标机型的最新原版正式技术参数资料（Product Data Sheet）。  （5）投标人应是专业生产本次所需主系统设备的制造商或制造商唯一授权的参与本次投标的代理商，且应得到制造商针对本次投标项目的制造商授权书，授权书的有效期应至少与投标有效期一致（见格式IV-9-4）。  （6）投标产品在中国国内的销售业绩，并提供用户名单（有用户名称）。  （7）投标人需提供无重大违法记录承诺书；（格式见附件1）。  （8）投标人需提供无行贿犯罪记录声明函；（格式见附件2）。  （9）投标人认为需加以说明的其他内容。  投标人提交的资格证明文件的原件或复印件上均需加盖投标人的公章。  对于上述要求中未涵盖，但属投标设备必须符合的强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗等有关规定的，必须提供相关资格证明文件，否则其投标将被拒绝。 |
| 7.4 | 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于：  1）货物主要技术指标和性能的详细说明。  2）投标人对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。  3）投标人必须对重要技术参数提供技术支持资料（例如DATA SHEET、样本、产品说明书等制造商公开发布的印刷资料或第三方检测机构出具的检测报告或权威认证机构出具的认证证书等具有法律效力的文件），未提供的，评标时不予认可。  4）投标人的应标参数与制造商公开发布的印刷资料不一致时，以制造商公开发布的印刷资料为准。若制造商公开发布的印刷资料与第三方检测机构出具的检测报告或权威机构出具的认证证书不一致时，以第三方检测机构出具的检测报告或权威机构出具的认证证书为准。 |
| 8.1 | 投标有效期：90天 |
| 9.1 | 正本的份数：1份  副本的份数：2份  电子版的份数：1份（包含：1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式；2.技术偏离表：excel版本） |
| ★9.2 | 投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字（包括样本等所有资料），否则其投标将被否决。 |
| **开标与评标** | |
| 10.1 | 拟评审日期：2024年9月9日北京时间10：00  地点：上海市中医医院1号楼312室  地址：上海市嘉定区荣联路68号 |
| ★10.2 | 14）医院通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，查询时间不早于本项目公告发布之日。对列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被否决。 |
| ★10.3 | 投标人的投标文件中未加注“★”号的一般技术参数的偏离超过5项（包括5项），其投标将被否决。 |
| 11.1 | 评标货币：人民币。 |
| 11.2 | 本招标文件所涵盖的货物必须按第八章“货物需求一览表及技术规格”中规定的合同交货期交货。对提前交货者不考虑降低评标价。对提交“推迟交货计划”的投标可以接受，但每延期一周其评标价将在投标总价的基础上增加0.5%。迟于规定交货计划超过1个月交货的投标将被否决。 |
| 11.3 | 所选方案：1）  投标人提出的付款计划应与第七章“合同专用条款”中规定的付款计划相一致。不接受以上付款计划的，其投标将被否决。凡是未声明投标报价所对应的付款条件和方式的，将一律视为该报价所对应的付款条件和方式符合招标文件的规定。 |
| 11.4 | 所选方案：1）  （1）投标人应在投标文件中提供按照出厂标准供应的货物质保期内运行所需的易损件和备品备件，其费用需提供分项报价，并计入投标总价。 |
| 11.5 | 中国关境内的产品供应和售后服务设施：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相应要求，投标人对其要求的偏离按照本资料表第26.4.7条款的规定执行。 |
| 11.6 | 预计运行和维护费用：不适用。 |
| 11.7 | （1）招标文件中加注“★”号的为重要条款（参数），对任一重要条款（参数）的偏离，其投标将被否决。  （2）招标文件中未加注“★”号的为一般条款（参数），高于标准的，不考虑降低评标价，低于标准的，评标价将增加该产品投标价格的百分之壹（1%）（特别注明的除外）；若投标文件中没有单独列出该产品分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 |
| **授予合同** | |
| 12 | 中标人的确定：综合排名第一的中标候选人为中标人。 |
| ★增1 | 关于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税的规定  （1）投标产品为原产于特定国家（地区）的特定商品被中国政府实施加征关税等措施且加征关税在实际进口时未被核准市场化采购排除的，加征的关税以及由此增加的增值税等额外税费由中标人承担。  （2）投标人需在投标时出具承担加征关税以及由此增加的增值税等额外税费的承诺书（格式见附件3）。  （3）额外税费可以由中标人另行支付给招标人，或者在支付合同验收尾款时直接予以扣减。中标人若以外币支付税费，按海关《专用缴款书》上载明的汇率进行换算。 |

**第三章 合同专用条款**

下述合同专用条款是对“第二章合同通用条款”的补充。如果合同专用条款与第二章合同通用条款有矛盾的话，应以本专用条款为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **内容** |
| 1.1 | 买方名称：上海市中医医院  买方地址：上海市嘉定区荣联路68号  邮编：201800  电话：021-56639828-52237  联系人：陆海玲 |
| 1.2 | 项目现场：上海市中医医院 |
| ★1.3 | 履约保证金：不适用 |
| 1.4 | 目的港：上海 |
| 1.5 | 应提供的伴随服务：1），2），3），4），5）适用。 |
| 1.6 | 卖方应按产品出厂标准供应的货物质保期内运行所需的易损件和备品备件、随机易损件、专用工具和附件、安装必须的特殊专用工具。若对备件有具体要求，详见第八章“货物需求一览表及技术规格”的相关条款。 |
| 1.7 | 免费保修期为合同货物验收合格后的3年或以上保持有效。其他相关要求详见第八章“货物需求一览表及技术规格”的相关条款。 |
| 2.1 | （1）货到验收合格后120天内买方支付货款的100%；  （2）买方支付货款前，卖方须向买方开具数额相等的发票，买方据此付款； |
| 2.2 | （1）卖方在货物交付时应保证投标设备医疗器械产品注册证（CFDA）的有效性，若卖方无法提供有效的医疗器械产品注册证，则买方有权解除合同，并要求卖方支付合同金额10%的补偿金。  （2）卖方应保证所交付的货物为交货日期前6个月内生产的全新产品，若交付的货物生产时间不符合要求，则买方有权解除合同，并要求卖方支付合同金额10%的补偿金。 |
| 2.3 | 根据“关于本市贯彻卫生部《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的实施意见（沪卫监察〔2007〕1号）”第八条的规定：本市医疗卫生机构在与药械生产、经营企业或代理人签署药械等采购（招标采购）合同时，应在合同中列明有关企业承诺不从事商业贿赂行为的条款及一旦被列入商业贿赂不良记录后购销合同将解除并承担违约责任的条款。买方在查明卖方有商业贿赂的情况下，买方有权解除合同，卖方应该将全额货款偿还给买方并承担因合同解除而造成对买方的一切直接损失与费用，并且卖方还应该向买方支付合同金额20%的补偿金。 |
| 2.4 | 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）上海分会按其仲裁规则和程序在上海进行。仲裁的官方语言应为中文。 |
| 2.5 | 本合同项下卖方给买方的通知应用书面形式送达本专用条款第1条第7）款所示的地址；买方给卖方的通知应用书面形式送达本专用条款第1条第8）款所示的地址。 |
| 2.6 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |

注：卖方的名称和地址应在签合同时填入。

1. **货物需求一览表及技术规格**

**包件一：**

1. 名称：针灸针
2. 交货时间：采购人指定时间
3. 货到医院验收合格并开具合格发票后4个月内向买方支付货款的100%
4. 交货地点：采购人指定地点
5. 技术指标要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 报价单位 | 技术要求 |
| 针灸针 | 支 | 1．规格及划分  1.1针灸针的品种分为无菌针灸针（一次性使用无菌针灸针）和非无菌针灸针（针灸针）两种。  1.2针灸针的针柄型式分为平柄针、环柄针、花柄针。针灸针的针体应以GB／T 4240-2009 中的规定的 06Cr19Ni10（SUS304）奥氏体不锈钢丝制成，针柄采用GB／T 3953-2009规定的无氧铜丝或06Cr19Ni10（SUS304）奥氏体不锈钢丝制成，进针管采用PVC塑料制成。  1.3 无菌针灸针的型式分为带进针管和不带进针管两种。  1.4针灸针的规格以针体的直径x针体长度表示。  2．性能指标  2.1针灸针应符合本产品技术要求进行，并按规定程序所批准的图样及技术文件制造。  2.2针灸针的针体应以GB／T 4240-2009中的规定的06Cr19Ni10（SUS304）奥氏体不锈钢丝制成，针柄采用 GB／T3953-2009 规定的无氧铜丝或 06Cr19Ni10（SUS304）奥氏体不锈钢丝制成，进针管采用PVC塑料制成。  2.3针灸针的针体硬度：针灸针的针体硬度应符合下表1的规定。  表1 针体硬度表   |  |  | | --- | --- | | 针体直径d  mm | 硬度 | | 0.12≤d<0.25 | 480HV0.2 650HV0.2 | | 0.25≤d≤0.45 | 460HV92~650HV0.2 | | 0.45<d≤0.80 | 420HV0.2~630HV0.2 | | 0.90<d≤1.00 | 380HV0.2~ 600HV0.2 |   2.4针灸针的针尖部位外观：针灸针的针尖部位应圆正不偏，无毛刺。  2.5针体韧性：针体应有良好的韧性，缠绕试验后不应有裂缝、折断和分层。  2.6针体表面粗糙度：针体表面应光滑、清洁，无金属加工过程中的杂质；其表面外观质量和表面粗糙度参数Ra值应符合下表2的规定。  表2 外观质量和Ra值   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 产品品种 | 灭菌针灸针 | 未灭菌针灸针 | | 外观质量 | 不得有明显的伤痕、曲痕及丝纹等缺陷 | 不得有伤痕、曲痕、麻点 | | Ra值 | ≤0.63μm | ≤0.4μm |   2.7针体与针柄连接牢固度：针体与针柄的连接应牢固，二者轴向移位不得大于3mm。  2.8针灸针的针柄如采用缠绕丝，其螺旋圈应排列均匀，无明显离距。  2.9针灸针的柄部不得有毛刺。  2.10针灸针应挺直，不得有明显的弯曲。  2.11针灸针的柄部表面色泽应均匀。柄部如采用镀银，镀层应呈银白色，不得有起层现象。  2.12针体应具有良好的抗腐蚀性能。  2.13无菌针灸针应无菌。  3.有效期≥3年。  4．灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 |

**包件二：**

一、 名称：多酶清洗液

二、 交货时间：采购人指定时间

三、 货到医院验收合格并开具合格发票后4个月内向买方支付货款的100%

四、 交货地点：采购人指定地点

五、 技术指标要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 报价单位 | 技术要求 |
| 多酶清洗液 | 5L/瓶 | 1. 含多种酶的超浓缩内镜清洗复合配方，可防止内镜官腔堵塞，不腐蚀、损伤镜头，保持镜头表面清洗。清除内窥镜及手术器械、医疗设备上的血液、蛋白质、脂肪、糖类等碳水化合物与人体各种分泌物。 2. 可100%生物降解，可直接排入下水道。 3. 无腐蚀性，中性PH值，不含研磨性，对金属、塑料、橡胶制品或空心管没有任何损伤，易冲洗，无残留。 4. 无泡配方，适用于各类全自动清洗、超声波清洗、手洗。 5. 有效期≥3年。 |

**包件三：**

一、 名称：超声切割止血刀

二、 交货时间：采购人指定时间

三、 货到医院验收合格并开具合格发票后4个月内向买方支付货款的100%

四、 交货地点：采购人指定地点

五、 技术指标要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 报价单位 | 技术要求 |
| 超声切割止血刀 | 把 | 1. 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换。 2. 刀头可提供至少5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求。 3. 刀头可安全闭合≤5mm血管。 4. 刀头切割速度达到4-6秒，使组织损伤最小化，在切割及凝血时，可以保证最小的创伤，侧向热损伤<1mm。 5. 刀头或刀面可360°旋转。 6. 灭菌方式：环氧乙烧灭菌。 7. 有效期≥4年。 |

**包件四：**

一、 名称：肛门镜A

二、 交货时间：采购人指定时间

三、 货到医院验收合格并开具合格发票后4个月内向买方支付货款的100%

四、 交货地点：采购人指定地点

五、 技术指标要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 报价单位 | 技术要求 |
| 肛门镜A | 个 | 1、肛门镜由镜管、镜芯和手柄组成。  2、肛门镜的外形应光滑、对称，各部位无毛刺、裂纹。肛门镜的镜管应圆整，内壁光滑，头端的边缘应圆钝,不得有锐口，毛刺。肛门镜的镜芯头端应光滑，能顺利插入镜管中，与之吻合。  3、适用范围：适用于肛门部位组织检查。  4、非无菌，一次性使用。 |

**包件五：**

一、 名称：经皮穿刺针

二、 交货时间：采购人指定时间

三、 货到医院验收合格并开具合格发票后4个月内向买方支付货款的100%

四、 交货地点：采购人指定地点

五、技术指标要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 报价规格 | 技术要求 |
| 经皮穿刺针 | 个 | 1、结构组成：主要由基座、针管等组成，分为:空芯穿刺针、带芯穿刺针。  2、材质：穿刺针针体采用符合国家标准的不锈钢材料制成；针座和针芯座采用符合国家标准的黄铜材料制成。  3、主要性能：  针管有良好的刚性；针管有良好的韧性；针管有良好的耐腐蚀性能；针座与针管连接牢固，在规定的拉力下作拉拔试验，两者不松动或分离；针孔畅通；针尖锋利，没有弯钩。   1. 适用范围：适用于对人体(不包括腰椎、血管、脑室、骼骨)进行穿刺，非无菌。 2. 可经环甲膜穿刺来改善通气。   5、储存条件、方法：应储存在相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。 |

**包件六：**

一、 名称：麻醉咽喉镜

二、 交货时间：采购人指定时间

三、 货到医院验收合格并开具合格发票后4个月内向买方支付货款的100%

四、 交货地点：采购人指定地点

五、 技术指标要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 报价规格 | 技术要求 |
| 麻醉咽喉镜 | 窥视片3片；窥视片5片 | 1. 采用304医用不锈钢制造而成。 2. 发光方式：卤素灯泡或LED灯，灯泡其亮度和光斑的白度较普通的卤素灯泡高30%,灯泡功率2.5V500MA。 3. 窥视片长度：弯片≥75mm（婴儿）,弯片≥90mm（儿童）,弯片≥100mm（成人小号），弯片≥130mm（成人中号）,弯片≥160mm（成人大号）；   直片≥65mm（早产儿）,直片≥75mm（婴儿），直片≥105mm（儿童）。  5、手柄直径：成人手柄长度≥28.5mm,儿童手柄长度≥18.5mm。   1. 照明度：1300LUX。   6、尺寸≥22.5cm\*16.8cm\*2.5cm  7、窥视片可配≥3个，手柄1只。 |

**包件七：**

一、 名称：灸具

二、 交货时间：采购人指定时间

三、 货到医院验收合格并开具合格发票后4个月内向买方支付货款的100%

四、 交货地点：采购人指定地点

五、 技术指标要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 报价规格 | 技术要求 |
| 灸具 | 盒 | 1. 由灸材、灸壳、固定胶带、灸体装置和灸体装置固定器组成。 2. 灸材由艾绒组成；灸壳由上灸腔和灸座组成，由纸加工而成，内壁粘贴铝箔防火材料；固定胶带由 医用无纺布胶带组成；灸体装置由铁制高脚图钉、木柱和 灸材组成；灸体装置固定器由磁石组成；灸体装置由灸体装置固定器固定在上灸腔内。 3. 适用于做雷火灸、督灸、艾条灸、隔物灸治疗或直接灸疗等中医灸疗工具，也可用于温灸器灸法治疗工具。 4. 尺寸≥Φ40mm×64mm。 |

**包件八：**

一、 名称：医用防护口罩

二、 交货时间：采购人指定时间

三、 货到医院验收合格并开具合格发票后4个月内向买方支付货款的100%

四、 交货地点：采购人指定地点

五、 技术指标要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 报价规格 | 技术要求 |
| 医用防护口罩 | 只 | 1、符合医药行业标准GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》（提供具有 CNAS或 CMA 认证第三方检验检测机构出具的的检测报告，加盖公章）；有医疗器械注册证和生产许可证；  2、产品规格：10.5cm×15.5cm，单只装  3、性能指标：  (1)口罩应覆盖佩戴者的口鼻部，应有良好的面部密合性，表面不得有破洞、污渍，不应有呼吸阀；  (2)口罩上应配有鼻夹；鼻夹应具有可调节性  (3)口罩带应调节方便；应有足够强度固定口罩位置。每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10 N；  (4)过滤效率等级为1级，实测PFE(非油性颗粒过滤效率)应≥97%；  (5)气流阻力：在气体流量为85L/min情况下，口罩的吸气阻力不得超过220 Pa；  (6)合成血液穿透：将2mL合成血液以10.7 kPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧面不应出现渗透；  (7)表面抗湿性：口罩外表面沾水等级应不低于4级；  (8)阻燃性能：所用材料不应具有易燃性。续燃时间应不超过1s；  (9)密合性：口罩设计应提供良好的密合性，口罩总适合因素应达到150以上；  (10)灭菌口罩经环氧乙烷灭菌，应无菌；  (11)环氧乙烷残留量：产品经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不超过5µg/g。 |

**附件1：无重大违法记录承诺书（格式）**

上海市中医医院：

（投标人名称） 参加贵公司组织的 （项目名称） 项目的投标。在此郑重声明：我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件2：无行贿犯罪记录声明函（格式）**

上海市中医医院：

（投标人名称） 参加贵公司组织的 （项目名称） 项目的投标。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公章：